ПРОЕКТ

**ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ**

**Бабушкинского муниципального округа Вологодской области**

**применительно к территории в административных границах Бабушкинского, Демьяновского, Косиковского, Леденьгского, Логдузского и Подболотного сельсоветов Бабушкинского района**

Градостроительные регламенты

Вологда

2023 год

# СОДЕРЖАНИЕ

[Глава 1. Градостроительные регламенты в установленных территориальных зонах 5](#_Toc165880428)

[ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ЗНК» - ИНАЯ ЗОНА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 6](#_Toc165880429)

[Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 6](#_Toc165880430)

[Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 9](#_Toc165880431)

[ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ЖЗ» - ЖИЛАЯ ЗОНА 25](#_Toc165880432)

[Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 25](#_Toc165880433)

[Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 46](#_Toc165880434)

[ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ОА» - ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 51](#_Toc165880435)

[Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 51](#_Toc165880436)

[Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 61](#_Toc165880437)

[ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ОТ» - ЗОНА ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 65](#_Toc165880438)

[Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 65](#_Toc165880439)

[Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 71](#_Toc165880440)

[ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ОУ» - ЗОНА ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ 75](#_Toc165880441)

[Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 75](#_Toc165880442)

[Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 79](#_Toc165880443)

[ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ОС» - ЗОНА СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 81](#_Toc165880444)

[Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 81](#_Toc165880445)

[Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 86](#_Toc165880446)

[ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ОЗ» - ЗОНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 91](#_Toc165880447)

[Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 91](#_Toc165880448)

[Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 95](#_Toc165880449)

[ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ОРК» - ЗОНА РАЗВЛЕЧЕНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 98](#_Toc165880450)

[Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 98](#_Toc165880451)

[Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 105](#_Toc165880452)

[ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ОРИ» - ЗОНА РЕЛИГИОЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 110](#_Toc165880453)

[Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 110](#_Toc165880454)

[Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 113](#_Toc165880455)

[ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ОД» - ЗОНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 114](#_Toc165880456)

[Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 114](#_Toc165880457)

[Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 122](#_Toc165880458)

[ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ПР» - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА 125](#_Toc165880459)

[Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 125](#_Toc165880460)

[Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 133](#_Toc165880461)

[ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ПК» - КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА 136](#_Toc165880462)

[Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 136](#_Toc165880463)

[Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 145](#_Toc165880464)

[ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ИВ» - ЗОНА ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 145](#_Toc165880465)

[Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 145](#_Toc165880466)

[Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 147](#_Toc165880467)

[ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ОЧ» - ЗОНА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ 148](#_Toc165880468)

[Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 148](#_Toc165880469)

[Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 149](#_Toc165880470)

[ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «СВ» - ЗОНА СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ 150](#_Toc165880471)

[Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 150](#_Toc165880472)

[Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 151](#_Toc165880473)

[ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ЭЛ» - ЗОНА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 152](#_Toc165880474)

[Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 152](#_Toc165880475)

[Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 154](#_Toc165880476)

[ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ГС» - ЗОНА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 154](#_Toc165880477)

[Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 154](#_Toc165880478)

[Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 156](#_Toc165880479)

[ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «СН» - ЗОНА ОБЪЕКТОВ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СОТОЯНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 156](#_Toc165880480)

[Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 156](#_Toc165880481)

[Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 158](#_Toc165880482)

[ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ВЗ» - ЗОНА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 158](#_Toc165880483)

[Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 158](#_Toc165880484)

[Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 160](#_Toc165880485)

[ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «КФХ» - ЗОНА КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 161](#_Toc165880486)

[Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 161](#_Toc165880487)

[Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 167](#_Toc165880488)

[ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «СХП» - ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 170](#_Toc165880489)

[Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 170](#_Toc165880490)

[Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 178](#_Toc165880491)

[ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «СХП1» - ИНАЯ ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 180](#_Toc165880492)

[Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 180](#_Toc165880493)

[Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 185](#_Toc165880494)

[ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «РЗ» - РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА 187](#_Toc165880495)

[Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 187](#_Toc165880496)

[Виды разрешенного использования 187](#_Toc165880497)

[Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 193](#_Toc165880498)

[Виды разрешенного использования 193](#_Toc165880499)

[ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «РЛ» - ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА 194](#_Toc165880500)

[Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 194](#_Toc165880501)

[Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 195](#_Toc165880502)

[ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «КЛ» - ЗОНА КЛАДБИЩ 196](#_Toc165880503)

[Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 196](#_Toc165880504)

[Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 198](#_Toc165880505)

[ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ИН» - ИНАЯ ЗОНА 199](#_Toc165880506)

[Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 199](#_Toc165880507)

[Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 200](#_Toc165880508)

[Глава 2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 201](#_Toc165880509)

[Глава 3. Комплексное развитие территорий (КРТ) 203](#_Toc165880510)

[Глава 4. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства 204](#_Toc165880511)

## Глава 1. Градостроительные регламенты в установленных территориальных зонах

Порядок установления территориальных зон определен статьей 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации. На карте градостроительного зонирования установлены следующие виды территориальных зон:

|  |  |
| --- | --- |
| Кодовые обозначениятерриториальных зон | Наименование территориальных зон |
| **Зона населенного пункта** |
| ЗНК | Зона комплексного развития территории |
| **Жилая зона** |
| ЖЗ | Жилая зона |
| **Общественно-деловая зона** |
| ОА | Зона делового, общественного и коммерческого назначения |
| ОТ | Зона торгового назначения |
| ОУ | Зона образования и просвещения |
| ОС | Зона спортивного назначения |
| ОЗ | Зона здравоохранения |
| ОРК | Зона развлечения, культуры, общественного питания |
| ОРИ | Зона религиозного использования |
| ОД | Зона общественной деятельности |
| **Производственная зона**  |
| ПР | Производственная зона |
| ПК | Коммунальная зона |
| **Зона инженерной инфраструктуры** |
| ИВ | Зона источников водоснабжения |
| ОЧ | Зона очистных сооружений водоотведения |
| СВ | Зона связи, радиовещания, телевидения, информатики |
| ЭЛ | Зона электроснабжения |
| ГС | Зона гидротехнических сооружений |
| СН | Зона объектов наблюдений за состоянием окружающей среды |
| **Зона транспортной инфраструктуры** |
| ВЗ | Зона воздушного транспорта |
| **Зона сельскохозяйственного использования** |
| КФХ | Зона крестьянско-фермерских хозяйств |
| СХП | Зона сельскохозяйственного производства |
| СХП1 | Иная зона сельскохозяйственного производства |
| **Зона рекреационного назначения** |
| РЗ | Рекреационная зона |
| РЛ | Ландшафтно-рекреационная зона |
| **Зона специального назначения** |
| КЛ | Зона кладбищ |
| **Иная зона специального назначения** |
| ИН | Иная зона |

Смена вида разрешенного использования осуществляется с учетом соответствия требованиям технических регламентов, предельным параметрам разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства, а также законодательству Российской Федерации.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ЗНК» - ИНАЯ ЗОНА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА**

**Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек | Предельные размеры земельных участков:минимальный - 400 кв.м.;максимальный - 3000 кв.м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Минимальный отступ от красной линии до линии застройки:со стороны улицы - 5 м.;со стороны проезда - 3 м.Предельное количество этажей (или предельная высота) - 3 надземных этажа.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20 % | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения,водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | Предельные размеры земельных участков устанавливаются проектом межевания территории.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Минимальный отступ от красной линии до линии застройки:со стороны улицы - 5 м.;со стороны проезда - 3 м.Предельное количество этажей (или предельная высота) - 4 надземных этажа.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 % | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Блокированная жилая застройка | 2.3 | Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | Предельные размеры земельных участков:минимальный - 100 кв.м.;максимальный - 600 кв.м.Минимальный отступ от границы земельного участка, за исключением границы участка между совмещенными домами – 3 м.Минимальный отступ от красной линии до линии застройки:со стороны улицы - 5 м.;со стороны проезда - 3 м.Предельное количество этажей (или предельная высота) - 3 надземных этажа.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30 % | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии с действующими нормативами\* | - |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с [кодами 2.7.1](#Par176), [4.9](#Par332), [7.2.3](#Par474), а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Не распространяются | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Благоустройство территории | 12.0.2 | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Не распространяются | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |

**Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |

|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | Предельные размеры земельных участков устанавливаются проектом межевания территории.Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.Минимальный отступ от красной линии до линии застройки:со стороны улицы - 5 м.;со стороны проезда - 3 м.Минимальное количество этажей - 5 надземных этажа.Предельное количество этажей (или предельная высота) - 8 надземных этажа.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 %. | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с [кодами 2.7.2](#Par180), [4.9](#Par332) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Дома социального обслуживания | 3.2.1 | Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Оказание услуг связи | 3.2.3 | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Бытовое обслуживание | 3.3 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения,водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), общежития  |
| Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Магазины | 4.4 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.Максимальный размер торговой площади-1500 кв.м | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 | Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 5.1.1 | Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, объекты общественного питания |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), предприятия общественного питания, объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.Расстояния от границы жилой застройки до открытых физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа должны составлять:со стационарными трибунами вместимостью свыше 500 мест – 300 м;со стационарными трибунами вместимостью от 100 до 500 мест – 100 м;со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест – 50 м | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, объекты общественного питания |
| Авиационный спорт | 5.1.6 | Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, объекты общественного питания |
| Спортивные базы | 5.1.7 | Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), спортивные площадки, общежития, объекты постоянного и временного хранения автотранспорта |
| Природно-познавательный туризм | 5.2 | Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), предприятия общественного питания, гостиницы, объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Туристическое обслуживание | 5.2.1 | Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению;размещение детских лагерей | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%. | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), предприятия общественного питания, гостиницы, объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Легкая промышленность | 6.3 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции легкой промышленности (производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной продукции легкой промышленности) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии с действующими нормативами\* | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), оптовые магазины, гостиницы, общественное питание |
| Пищевая промышленность | 6.4 | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от красной линии до линии застройки определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая основное строение и вспомогательные, в том числе хозяйственные сооружения определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), оптовые магазины, магазины, гостиницы, общественное питание, объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Строительная промышленность | 6.6 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от красной линии до линии застройки определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая основное строение и вспомогательные, в том числе хозяйственные сооружения определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), оптовые магазины, магазины, гостиницы, общественное питание, объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Связь | 6.8 | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с [кодами 3.1.1](#Par191), [3.2.3](#Par208) | Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Склад | 6.9 | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от красной линии до линии застройки определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта |
| Складские площадки | 6.9.1 | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от красной линии до линии застройки определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), предприятия общественного питания, общежития, объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Историко-культурная деятельность | 9.3 | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | Не распространяются | - |
| Общее пользование водными объектами | 11.1 | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) | Не распространяются | - |
| Земельные участки общего назначения | 13.0 | Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Ведение садоводства | 13.2 | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур;размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с [кодом 2.1](#Par136), хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд | Предельные размеры земельных участков:минимальный - 400 кв.м.;максимальный - 3000 кв.м.Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.Предельное количество этажей (или предельная высота) - 3 надземных этажа.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 % | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |

## ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ЖЗ» - ЖИЛАЯ ЗОНА

### Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды разрешенного использования |  | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек | Предельные размеры земельных участков:минимальный - 400 кв.м.;максимальный - 3000 кв.м.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Минимальный отступ от красной линии до линии застройки:со стороны улицы - 5 м.;со стороны проезда - 3 м.Предельное количество этажей (или предельная высота) - 3 надземных этажа.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20 % | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения,водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | Предельные размеры земельных участков устанавливаются проектом межевания территории.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Минимальный отступ от красной линии до линии застройки:со стороны улицы - 5 м.;со стороны проезда - 3 м.Предельное количество этажей (или предельная высота) - 4 надземных этажа.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 % | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 2.2 | Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с [кодом 2.1](#Par136);производство сельскохозяйственной продукции;размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;содержание сельскохозяйственных животных | Предельные размеры земельных участков:минимальный - не подлежит установлению;максимальный - 5000 кв.м.Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.Минимальный отступ от красной линии до линии застройки:со стороны улицы - 5 м.;со стороны проезда - 3 м.Предельное количество этажей (или предельная высота) - 3 надземных этажа.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 % | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения,водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Блокированная жилая застройка | 2.3 | Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | Предельные размеры земельных участков:минимальный - 100 кв.м.;максимальный - 600 кв.м.Минимальный отступ от границы земельного участка, за исключением границы участка между совмещенными домами – 3 м.Минимальный отступ от красной линии до линии застройки:со стороны улицы - 5 м.;со стороны проезда - 3 м.Предельное количество этажей (или предельная высота) - 3 надземных этажа.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30 % | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | Предельные размеры земельных участков устанавливаются проектом межевания территории.Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.Минимальный отступ от красной линии до линии застройки:со стороны улицы - 5 м.;со стороны проезда - 3 м.Минимальное количество этажей - 5 надземных этажа.Предельное количество этажей (или предельная высота) - 8 надземных этажа.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 %. | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с [кодами 2.7.2](#Par180), [4.9](#Par332) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии с действующими нормативами\* | - |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Оказание услуг связи | 3.2.3 | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Общежития | 3.2.4 | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с [кодом 4.7](#Par316) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами, в том числе с противопожарными, санитарно-гигиеническими нормами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами, в том числе с противопожарными, санитарно-гигиеническими нормами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами, в том числе с противопожарными, санитарно-гигиеническими нормами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Бытовое обслуживание | 3.3 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения,водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), общежития  |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Парки культуры и отдыха | 3.6.2 | Размещение парков культуры и отдыха | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Государственное управление | 3.8.1 | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Деловое управление | 4.1 | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с [кодами 4.5](#Par310), [4.6](#Par313), [4.8](#Par320) - [4.8.2](#Par326); размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.Минимальный размер торговой площади-1500 кв.м | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Рынки | 4.3 | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Магазины | 4.4 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.Максимальный размер торговой площади-1500 кв.м | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Банковская и страховая деятельность | 4.5 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Общественное питание | 4.6 | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Гостиничное обслуживание | 4.7 | Размещение гостиниц | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Служебные гаражи | 4.9 | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с [кодами 3.0](#Par185), [4.0](#Par293), а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Отдых (рекреация) | 5.0 | Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии с действующими нормативами\* | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), предприятия общественного питания, объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), предприятия общественного питания, объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.Расстояния от границы жилой застройки до открытых физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа должны составлять:со стационарными трибунами вместимостью свыше 500 мест – 300 м;со стационарными трибунами вместимостью от 100 до 500 мест – 100 м;со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест – 50 м | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Туристическое обслуживание | 5.2.1 | Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению;размещение детских лагерей | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%. | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), предприятия общественного питания, гостиницы, объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Энергетика | 6.7 | Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с [кодом 3.1](#Par188) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с [кодом 7.6](#Par486) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от красной линии до линии застройки определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), предприятия общественного питания, общежития, объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Историко-культурная деятельность | 9.3 | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | Не распространяются | - |
| Общее пользование водными объектами | 11.1 | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) | Не распространяются | - |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2  | Не распространяются | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с [кодами 2.7.1](#Par176), [4.9](#Par332), [7.2.3](#Par474), а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Не распространяются | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Благоустройство территории | 12.0.2 | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Не распространяются | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Земельные участки общего назначения | 13.0 | Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Ведение огородничества | 13.1 | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур;размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Ведение садоводства | 13.2 | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур;размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с [кодом 2.1](#Par136), хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд | Предельные размеры земельных участков:минимальный - 400 кв.м.;максимальный - 3000 кв.м.Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.Предельное количество этажей (или предельная высота) - 3 надземных этажа.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 % | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |

### Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды разрешенного использования |  | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 | Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, объекты общественного питания |
| Пищевая промышленность | 6.4 | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от красной линии до линии застройки определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая основное строение и вспомогательные, в том числе хозяйственные сооружения определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), оптовые магазины, магазины, гостиницы, общественное питание, объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Связь | 6.8 | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с [кодами 3.1.1](#Par191), [3.2.3](#Par208) | Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Склад | 6.9 | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от красной линии до линии застройки определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта |
| Складские площадки | 6.9.1 | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от красной линии до линии застройки определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 | Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от красной линии до линии застройки - определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |

## ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ОА» - ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

### Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии с действующими нормативами\* | - |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Дома социального обслуживания | 3.2.1 | Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Оказание услуг связи | 3.2.3 | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Бытовое обслуживание | 3.3 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Государственное управление | 3.8.1 | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Деловое управление | 4.1 | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Магазины | 4.4 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.Максимальный размер торговой площади-1500 кв.м | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Банковская и страховая деятельность | 4.5 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Гостиничное обслуживание | 4.7 | Размещение гостиниц | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Служебные гаражи | 4.9 | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с [кодами 3.0](#Par185), [4.0](#Par293), а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с [кодом 7.6](#Par486) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от красной линии до линии застройки определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), предприятия общественного питания, общежития, объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Историко-культурная деятельность | 9.3 | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | Не распространяются | - |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с [кодами 2.7.1](#Par176), [4.9](#Par332), [7.2.3](#Par474), а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Не распространяются | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Благоустройство территории | 12.0.2 | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Не распространяются | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |

### Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | Предельные размеры земельных участков устанавливаются проектом межевания территории.Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.Минимальный отступ от красной линии до линии застройки:со стороны улицы - 5 м.;со стороны проезда - 3 м.Предельное количество этажей (или предельная высота) - 4 надземных этажа.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 % | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 | Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Связь | 6.8 | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с [кодами 3.1.1](#Par191), [3.2.3](#Par208) | Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Склад | 6.9 | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от красной линии до линии застройки определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта |
| Складские площадки | 6.9.1 | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от красной линии до линии застройки определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 | Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от красной линии до линии застройки - определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |

## ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ОТ» - ЗОНА ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

### Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии с действующими нормативами\* | - |
| Бытовое обслуживание | 3.3 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с [кодами 4.5](#Par310), [4.6](#Par313), [4.8](#Par320) - [4.8.2](#Par326); размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.Минимальный размер торговой площади-1500 кв.м | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Рынки | 4.3 | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Магазины | 4.4 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.Максимальный размер торговой площади-1500 кв.м | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Служебные гаражи | 4.9 | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с [кодами 3.0](#Par185), [4.0](#Par293), а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 | Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от красной линии до линии застройки - определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), предприятия общественного питания, общежития, объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Историко-культурная деятельность | 9.3 | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | Не распространяются | - |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с [кодами 2.7.1](#Par176), [4.9](#Par332), [7.2.3](#Par474), а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Не распространяются | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Благоустройство территории | 12.0.2 | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Не распространяются | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |

### Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 | Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Связь | 6.8 | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с [кодами 3.1.1](#Par191), [3.2.3](#Par208) | Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Склад | 6.9 | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от красной линии до линии застройки определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта |
| Складские площадки | 6.9.1 | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от красной линии до линии застройки определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |

## ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ОУ» - ЗОНА ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ

### Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии с действующими нормативами\* | - |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения,водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), общежития  |
| Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), общежития, мастерские, лаборатории, выставочные залы, предприятия общественного питания объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), предприятия общественного питания, объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.Расстояния от границы жилой застройки до открытых физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа должны составлять:со стационарными трибунами вместимостью свыше 500 мест – 300 м;со стационарными трибунами вместимостью от 100 до 500 мест – 100 м;со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест – 50 м | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с [кодами 2.7.1](#Par176), [4.9](#Par332), [7.2.3](#Par474), а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Не распространяются | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Благоустройство территории | 12.0.2 | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Не распространяются | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |

### Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 5.1.1 | Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, объекты общественного питания |
| Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, объекты общественного питания |
| Спортивные базы | 5.1.7 | Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), спортивные площадки, общежития, объекты постоянного и временного хранения автотранспорта |

## ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ОС» - ЗОНА СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

### Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии с действующими нормативами\* | - |
| Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Магазины | 4.4 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.Максимальный размер торговой площади-1500 кв.м | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 5.1.1 | Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, объекты общественного питания |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), предприятия общественного питания, объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.Расстояния от границы жилой застройки до открытых физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа должны составлять:со стационарными трибунами вместимостью свыше 500 мест – 300 м;со стационарными трибунами вместимостью от 100 до 500 мест – 100 м;со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест – 50 м | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), предприятия общественного питания, общежития, объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Историко-культурная деятельность | 9.3 | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | Не распространяются | - |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с [кодами 2.7.1](#Par176), [4.9](#Par332), [7.2.3](#Par474), а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Не распространяются | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Благоустройство территории | 12.0.2 | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Не распространяются | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |

### Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общежития | 3.2.4 | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с [кодом 4.7](#Par316) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами, в том числе с противопожарными, санитарно-гигиеническими нормами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами, в том числе с противопожарными, санитарно-гигиеническими нормами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами, в том числе с противопожарными, санитарно-гигиеническими нормами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 | Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, объекты общественного питания |
| Спортивные базы | 5.1.7 | Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), спортивные площадки, общежития, объекты постоянного и временного хранения автотранспорта |
| Связь | 6.8 | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с [кодами 3.1.1](#Par191), [3.2.3](#Par208) | Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Склад | 6.9 | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от красной линии до линии застройки определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта |
| Складские площадки | 6.9.1 | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от красной линии до линии застройки определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ОЗ» - ЗОНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

**Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии с действующими нормативами\* | - |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);размещение станций скорой помощи;размещение площадок санитарной авиации | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), предприятия общественного питания, общежития, объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с [кодами 2.7.1](#Par176), [4.9](#Par332), [7.2.3](#Par474), а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Не распространяются | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Благоустройство территории | 12.0.2 | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Не распространяются | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |

**Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 | Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Связь | 6.8 | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с [кодами 3.1.1](#Par191), [3.2.3](#Par208) | Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Историко-культурная деятельность | 9.3 | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | Не распространяются | - |

## ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ОРК» - ЗОНА РАЗВЛЕЧЕНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

### Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии с действующими нормативами\* | - |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Парки культуры и отдыха | 3.6.2 | Размещение парков культуры и отдыха | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с [кодами 4.5](#Par310), [4.6](#Par313), [4.8](#Par320) - [4.8.2](#Par326); размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.Минимальный размер торговой площади-1500 кв.м | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Магазины | 4.4 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.Максимальный размер торговой площади-1500 кв.м | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Общественное питание | 4.6 | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Гостиничное обслуживание | 4.7 | Размещение гостиниц | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), предприятия общественного питания, общежития, объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Историко-культурная деятельность | 9.3 | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | Не распространяются | - |
| Общее пользование водными объектами | 11.1 | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) | Не распространяются | - |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с [кодами 2.7.1](#Par176), [4.9](#Par332), [7.2.3](#Par474), а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Не распространяются | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Благоустройство территории | 12.0.2 | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Не распространяются | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |

### Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 | Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 5.1.1 | Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, объекты общественного питания |
| Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, объекты общественного питания |
| Связь | 6.8 | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с [кодами 3.1.1](#Par191), [3.2.3](#Par208) | Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Склад | 6.9 | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от красной линии до линии застройки определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта |
| Складские площадки | 6.9.1 | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от красной линии до линии застройки определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 | Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от красной линии до линии застройки - определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |

## ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ОРИ» - ЗОНА РЕЛИГИОЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

### Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии с действующими нормативами\* | - |
| Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Религиозное управление и образование | 3.7.2 | Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта,если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Историко-культурная деятельность | 9.3 | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | Не распространяются | - |
| Благоустройство территории | 12.0.2 | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Не распространяются | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |

### Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Связь | 6.8 | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с [кодами 3.1.1](#Par191), [3.2.3](#Par208) | Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |

## ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ОД» - ЗОНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии с действующими нормативами\* | - |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Бытовое обслуживание | 3.3 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения,водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), общежития  |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Деловое управление | 4.1 | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Магазины | 4.4 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.Максимальный размер торговой площади-1500 кв.м | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Общественное питание | 4.6 | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), предприятия общественного питания, объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.Расстояния от границы жилой застройки до открытых физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа должны составлять:со стационарными трибунами вместимостью свыше 500 мест – 300 м;со стационарными трибунами вместимостью от 100 до 500 мест – 100 м;со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест – 50 м | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), предприятия общественного питания, общежития, объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Историко-культурная деятельность | 9.3 | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | Не распространяются | - |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с [кодами 2.7.1](#Par176), [4.9](#Par332), [7.2.3](#Par474), а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Не распространяются | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Благоустройство территории | 12.0.2 | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Не распространяются | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |

### Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Служебные гаражи | 4.9 | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с [кодами 3.0](#Par185), [4.0](#Par293), а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Туристическое обслуживание | 5.2.1 | Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению;размещение детских лагерей | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%. | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), предприятия общественного питания, гостиницы, объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Связь | 6.8 | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с [кодами 3.1.1](#Par191), [3.2.3](#Par208) | Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Склад | 6.9 | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от красной линии до линии застройки определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта |

## ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ПР» - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА

### Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с [кодами 2.7.2](#Par180), [4.9](#Par332) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии с действующими нормативами\* | - |
| Магазины | 4.4 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.Максимальный размер торговой площади-1500 кв.м | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Служебные гаражи | 4.9 | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с [кодами 3.0](file:///C%3A%5CUsers%5Clemek%5CDesktop%5C%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%202022%20%281%29.docx#Par185), [4.0](file:///C%3A%5CUsers%5Clemek%5CDesktop%5C%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%202022%20%281%29.docx#Par293), а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Легкая промышленность | 6.3 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции легкой промышленности (производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной продукции легкой промышленности) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии с действующими нормативами\* | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), оптовые магазины, гостиницы, общественное питание |
| Пищевая промышленность | 6.4 | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от красной линии до линии застройки определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая основное строение и вспомогательные, в том числе хозяйственные сооружения определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), оптовые магазины, магазины, гостиницы, общественное питание, объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Строительная промышленность | 6.6 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от красной линии до линии застройки определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая основное строение и вспомогательные, в том числе хозяйственные сооружения определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), оптовые магазины, магазины, гостиницы, общественное питание, объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Энергетика | 6.7 | Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с [кодом 3.1](file:///C%3A%5CUsers%5Clemek%5CDesktop%5C%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%202022%20%281%29.docx#Par188) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Связь | 6.8 | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с [кодами 3.1.1](#Par191), [3.2.3](#Par208) | Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Склад | 6.9 | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от красной линии до линии застройки определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта |
| Складские площадки | 6.9.1 | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от красной линии до линии застройки определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с [кодами 2.7.1](#Par176), [4.9](#Par332), [7.2.3](#Par474), а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Не распространяются | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Благоустройство территории | 12.0.2 | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Не распространяются | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |

### Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скотоводство | 1.8 | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных;разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | Предельные размеры земельных участков:минимальный – 300 кв.м.;максимальный – 100 000 кв.м.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) - 1 надземный этаж.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 % | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Звероводство | 1.9 | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей;размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | Предельные размеры земельных участков:минимальный – 300 кв.м.;максимальный – 100 000 кв.м.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота):1 надземный этаж;от 1 до определяемого обоснованием для разведения кроликов.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 % | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Птицеводство | 1.10 | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | Предельные размеры земельных участков:минимальный – 300 кв.м.;максимальный – 100 000 кв.м.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота):1 надземный этаж;от 1 до определяемого обоснованием для разведения птиц.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 35 % | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Свиноводство | 1.11 | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | Предельные размеры земельных участков:минимальный – 300 кв.м.;максимальный – 100 000 кв.м.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота):1 надземный этаж;от 1 до определяемого обоснованием для разведения свиней.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60 % | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Рыбоводство | 1.13 | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |

## ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ПК» - КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА

### Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с [кодами 2.7.2](#Par180), [4.9](#Par332) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии с действующими нормативами\* | - |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Бытовое обслуживание | 3.3 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Приюты для животных | 3.10.2 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с [кодами 4.5](#Par310), [4.6](#Par313), [4.8](#Par320) - [4.8.2](#Par326); размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.Минимальный размер торговой площади-1500 кв.м | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Магазины | 4.4 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.Максимальный размер торговой площади-1500 кв.м | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Служебные гаражи | 4.9 | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с [кодами 3.0](#Par185), [4.0](#Par293), а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 | Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Связь | 6.8 | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с [кодами 3.1.1](#Par191), [3.2.3](#Par208) | Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Склад | 6.9 | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от красной линии до линии застройки определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта |
| Складские площадки | 6.9.1 | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от красной линии до линии застройки определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с [кодами 2.7.1](#Par176), [4.9](#Par332), [7.2.3](#Par474), а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Не распространяются | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Благоустройство территории | 12.0.2 | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Не распространяются | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |

### Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

## ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ИВ» - ЗОНА ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

### Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии с действующими нормативами\* | - |
| Трубопроводный транспорт | 7.5 | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Общее пользование водными объектами | 11.1 | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) | Не распространяются | - |
| Специальное пользование водными объектами | 11.2 | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов) | Не распространяются | - |

### Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

## ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ОЧ» - ЗОНА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ

### Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии с действующими нормативами\* | - |
| Трубопроводный транспорт | 7.5 | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |

### Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

## ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «СВ» - ЗОНА СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ

### Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии с действующими нормативами\* | - |
| Связь | 6.8 | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с [кодами 3.1.1](#Par191), [3.2.3](#Par208) | Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |

### Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

## ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ЭЛ» - ЗОНА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

### Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии с действующими нормативами\* | - |
| Энергетика | 6.7 | Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с [кодом 3.1](#Par188) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Связь | 6.8 | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с [кодами 3.1.1](#Par191), [3.2.3](#Par208) | Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |

### Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

## ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ГС» - ЗОНА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

**Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии с действующими нормативами\* | - |
| Связь | 6.8 | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с [кодами 3.1.1](#Par191), [3.2.3](#Par208) | Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Гидротехнические сооружения | 11.3 |  Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) | Не распространяются | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |

**Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «СН» - ЗОНА ОБЪЕКТОВ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СОТОЯНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

**Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды разрешенного использования |  | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии с действующими нормативами\* | - |
| Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |

**Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | -- | - | - | - |

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ВЗ» - ЗОНА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА**

**Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды разрешенного использования |  | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Связь | 6.8 | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с [кодами 3.1.1](#Par191), [3.2.3](#Par208) | Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Воздушный транспорт | 7.4 | Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |

**Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды разрешенного использования |  | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование | Код | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Авиационный спорт | 5.1.6 | Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, объекты общественного питания |

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «КФХ» - ЗОНА КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ**

**Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды разрешенного использования |  | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 1.2 | Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур | Предельные размеры земельных участков:минимальный - 10 000 кв.м.максимальный – не подлежит установлению.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Овощеводство | 1.3 | Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | 1.4 | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Садоводство | 1.5 | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | - |
| Скотоводство | 1.8 | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных;разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | Предельные размеры земельных участков:минимальный – 300 кв.м.;максимальный – 100 000 кв.м.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) - 1 надземный этаж.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 % | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 | Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка – не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | 1.16 | Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Питомники | 1.17 | Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 | Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), склады, объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, предприятия общественного питания |
| Сенокошение | 1.19 | Кошение трав, сбор и заготовка сена | Предельные размеры земельных участков:минимальный - 10 000 кв.м.;максимальный – не подлежит установлению.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению | - |
| Выпас сельскохозяйственных животных | 1.20 | Выпас сельскохозяйственных животных | Предельные размеры земельных участков:минимальный - 10 000 кв.м.;максимальный – не подлежит установлению.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению | - |
| Передвижное жилье | 2.4 | Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы), в том числе с возможностью подключения названных объектов к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования | Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) - 3 надземных этажа.Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии с действующими нормативами\* | - |
| Склад | 6.9 | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от красной линии до линии застройки определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта |
|  |  |  |  |  |

**Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Звероводство | 1.9 | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей;размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | Предельные размеры земельных участков:минимальный – 300 кв.м.;максимальный – 100 000 кв.м.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота):1 надземный этаж;от 1 до определяемого обоснованием для разведения кроликов.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 % | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Птицеводство | 1.10 | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | Предельные размеры земельных участков:минимальный – 300 кв.м.;максимальный – 100 000 кв.м.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота):1 надземный этаж;от 1 до определяемого обоснованием для разведения птиц.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 35 % | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Свиноводство | 1.11 | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | Предельные размеры земельных участков:минимальный – 300 кв.м.;максимальный – 100 000 кв.м.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота):1 надземный этаж;от 1 до определяемого обоснованием для разведения свиней.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60 % | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Пчеловодство | 1.12 | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка – ульи с пчелами подлежат размещению на расстоянии не менее 3 метров от границ соседних земельных участков с направлением летков к середине участка пчеловода, или без ограничений по расстояниям, при условии отделения их от соседнего земельного участка глухим забором (или густым кустарником, или строением) высотой не менее двух метров.Предельное количество этажей (или предельная высота) - 1 надземный этаж.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Рыбоводство | 1.13 | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Научное обеспечение сельского хозяйства | 1.14 | Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира;размещение коллекций генетических ресурсов растений | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.Предельное количество этажей (или предельная высота) - 4 надземных этажа.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Связь | 6.8 | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с [кодами 3.1.1](#Par191), [3.2.3](#Par208) | Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |

## ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «СХП» - ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

### Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 1.2 | Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур | Предельные размеры земельных участков:минимальный - 10 000 кв.м.максимальный – не подлежит установлению.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Овощеводство | 1.3 | Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | 1.4 | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Садоводство | 1.5 | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | - |
| Выращивание льна и конопли | 1.6 | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Скотоводство | 1.8 | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных;разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | Предельные размеры земельных участков:минимальный – 300 кв.м.;максимальный – 100 000 кв.м.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) - 1 надземный этаж.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 % | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Звероводство | 1.9 | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей;размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | Предельные размеры земельных участков:минимальный – 300 кв.м.;максимальный – 100 000 кв.м.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота):1 надземный этаж;от 1 до определяемого обоснованием для разведения кроликов.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 % | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Птицеводство | 1.10 | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | Предельные размеры земельных участков:минимальный – 300 кв.м.;максимальный – 100 000 кв.м.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота):1 надземный этаж;от 1 до определяемого обоснованием для разведения птиц.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 35 % | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Свиноводство | 1.11 | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | Предельные размеры земельных участков:минимальный – 300 кв.м.;максимальный – 100 000 кв.м.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота):1 надземный этаж;от 1 до определяемого обоснованием для разведения свиней.Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60 % | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Пчеловодство | 1.12 | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка – ульи с пчелами подлежат размещению на расстоянии не менее 3 метров от границ соседних земельных участков с направлением летков к середине участка пчеловода, или без ограничений по расстояниям, при условии отделения их от соседнего земельного участка глухим забором (или густым кустарником, или строением) высотой не менее двух метров.Предельное количество этажей (или предельная высота) - 1 надземный этаж.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Рыбоводство | 1.13 | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 | Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка – не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | 1.16 | Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Питомники | 1.17 | Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 | Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), склады, объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, предприятия общественного питания |
| Сенокошение | 1.19 | Кошение трав, сбор и заготовка сена | Предельные размеры земельных участков:минимальный - 10 000 кв.м.;максимальный – не подлежит установлению.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению | - |
| Выпас сельскохозяйственных животных | 1.20 | Выпас сельскохозяйственных животных | Предельные размеры земельных участков:минимальный - 10 000 кв.м.;максимальный – не подлежит установлению.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению | - |
| Передвижное жилье | 2.4 | Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы), в том числе с возможностью подключения названных объектов к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования | Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) - 3 надземных этажа.Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии с действующими нормативами\* | - |
| Склад | 6.9 | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от красной линии до линии застройки определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта |

### Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Научное обеспечение сельского хозяйства | 1.14 | Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира;размещение коллекций генетических ресурсов растений | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.Предельное количество этажей (или предельная высота) - 4 надземных этажа.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Связь | 6.8 | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с [кодами 3.1.1](#Par191), [3.2.3](#Par208) | Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |

## ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «СХП1» - ИНАЯ ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

### Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Растениеводство | 1.1 | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 1.2 | Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур | Предельные размеры земельных участков:минимальный - 10 000 кв.м.максимальный – не подлежит установлению.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Овощеводство | 1.3 | Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | 1.4 | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Садоводство | 1.5 | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | - |
| Выращивание льна и конопли | 1.6 | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 | Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка – не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | 1.16 | Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Питомники | 1.17 | Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 | Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), склады, объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, предприятия общественного питания |
| Сенокошение | 1.19 | Кошение трав, сбор и заготовка сена | Предельные размеры земельных участков:минимальный - 10 000 кв.м.;максимальный – не подлежит установлению.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению | - |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии с действующими нормативами\* | - |
| Склад | 6.9 | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от красной линии до линии застройки определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта |

### Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Научное обеспечение сельского хозяйства | 1.14 | Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира;размещение коллекций генетических ресурсов растений | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.Предельное количество этажей (или предельная высота) - 4 надземных этажа.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Пищевая промышленность | 6.4 | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от красной линии до линии застройки определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая основное строение и вспомогательные, в том числе хозяйственные сооружения определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), оптовые магазины, магазины, гостиницы, общественное питание, объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Связь | 6.8 | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с [кодами 3.1.1](#Par191), [3.2.3](#Par208) | Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |

## ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «РЗ» - РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА

### Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазины | 4.4 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.Максимальный размер торговой площади-1500 кв.м | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Общественное питание | 4.6 | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Гостиничное обслуживание | 4.7 | Размещение гостиниц | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), предприятия общественного питания, объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.Расстояния от границы жилой застройки до открытых физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа должны составлять:со стационарными трибунами вместимостью свыше 500 мест – 300 м;со стационарными трибунами вместимостью от 100 до 500 мест – 100 м;со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест – 50 м | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, объекты общественного питания |
| Водный спорт | 5.1.5 | Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), предприятия общественного питания, гостиницы, объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Природно-познавательный туризм | 5.2 | Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), предприятия общественного питания, гостиницы, объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Туристическое обслуживание | 5.2.1 | Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению;размещение детских лагерей | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%. | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), предприятия общественного питания, гостиницы, объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Охота и рыбалка | 5.3 | Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы | Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2  | Не распространяются | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с [кодами 2.7.1](#Par176), [4.9](#Par332), [7.2.3](#Par474), а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Не распространяются | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Благоустройство территории | 12.0.2 | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Не распространяются | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |

### Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии с действующими нормативами\* | - |
| Связь | 6.8 | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с [кодами 3.1.1](#Par191), [3.2.3](#Par208) | Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению.Минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |

## ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «РЛ» - ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА

### Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Охрана природных территорий | 9.1 | Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными | - | - |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2  | Не распространяются | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |

### Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

## ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «КЛ» - ЗОНА КЛАДБИЩ

### Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75% | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) |
| Магазины | 4.4 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.Максимальный размер торговой площади-1500 кв.м | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.), объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, если их размещение не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию |
| Историко-культурная деятельность | 9.3 | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | Не распространяются | - |
| Ритуальная деятельность | 12.1 | Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;размещение соответствующих культовых сооружений;осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению | Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры (Объекты водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, слаботочных сетей, объекты связи, объекты электроэнергетики и т.п.) объекты постоянного и временного хранения автотранспорта, магазины |

### Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  5  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии с действующими нормативами\* | - |

## ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ИН» - ИНАЯ ЗОНА

### Основные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Запас | 12.3 | Отсутствие хозяйственной деятельности | Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими нормативами\*.Минимальный отступ от границы земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами\*.Предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению.Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению | - |

### Условно разрешенные виды и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

|  |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Наименование  | Код  | Описание | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | перечень объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

\* Размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с требованиями:

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*;

СП 379.1325800.2020. Свод правил. Общежития. Правила проектирования;

СП 391.1325800.2017. Свод правил. Храмы православные. Правила проектирования;

СП 19.13330.2019. Свод правил. Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-97-76\* Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий);

СП 18.13330.2019. Свод правил. Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80\* "Генеральные планы промышленных предприятий");

СП 492.1325800.2020. Свод правил. Приюты для животных. Правила проектирования;

Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 N 717(ред. от 11.03.2011) "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса";

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

При отмене и/или внесении изменений в указанные нормативно-правовые акты следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

## Глава 2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

Согласно пункту 3 части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации в градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

К ограничениям использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в их границах, относятся:

1) границы публичных сервитутов (право ограниченного пользования чужим земельным участком);

2) земли общего пользования (территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

3) зоны с особыми условиями использования территории;

4) границы территорий объектов культурного наследия.

Ограничения вступают в силу с момента их установления уполномоченным органом или в силу федерального закона.

Публичный сервитут устанавливается решением уполномоченного органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, предусмотренных статьей 39.38 Земельного кодекса Российской Федерации, в отношении земельных участков, предоставленных или принадлежащих гражданам и предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства в случае, если это требуется, для:

1) подключения (технологического присоединения) зданий, сооружений, расположенных в границах элемента планировочной структуры, в границах которого находятся такие земельные участки, к сетям инженерно-технического обеспечения;

2) эксплуатации, реконструкции существующих инженерных сооружений;

3) размещения инженерных сооружений, которые переносятся с земельных участков, изымаемых для государственных или муниципальных нужд.

На основании части 12 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации.

Согласно частей 6, 8 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования и каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 (двадцать) метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 (десять) километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 (десять) километров, составляет 5 (пять) метров.

Согласно части 1 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации утверждает положение в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия). Вышеуказанное положение определяет перечень ограничений использования земельных участков, которые могут быть установлены в границах указанных зон, за исключением случаев, если перечень этих ограничений установлен федеральным законом, а также перечень ограничений хозяйственной и иной деятельности, которые могут быть установлены на водном объекте в случае, если в границы зоны с особыми условиями использования территории включаются акватория водного объекта, ее часть. Данным положением могут быть установлены разные перечни таких ограничений в зависимости от видов или характеристик объектов и (или) территорий, в отношении которых устанавливаются зоны с особыми условиями использования территорий.

Ограничения использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта культурного наследия устанавливаются в соответствии с требованиями земельного законодательства Российской Федерации и Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Вместе с тем, изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

##

## Глава 3. Комплексное развитие территорий (КРТ)

Комплексное развитие территорий - совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных на создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования поселений (часть 34 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Комплексное развитие территорий осуществляется в соответствие с главой 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Территории комплексного развития в правилах землепользования и застройки установлены в соответствии с генеральным планом Бабушкинского муниципального округа Вологодской области применительно к территории в административных границах Логдузского и Подболотного сельсоветов Бабушкинского района, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 15 мая 2023 года № 582.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, устанавливаются в соответствии с СП 42.1330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными нормативами градостроительного проектирования.

## Глава 4. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства включают в себя требования к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам объекта капитального строительства, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации, если иное не предусмотрено Градостроительным кодексом Российской Федерации[[1]](#footnote-1).

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Характеристика | Показатель |
| Группы видов объектов капитального строительства |
| Жилые | Общественные | Социальные | Обслуживающие |
| 1. Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства |
|  | Максимальный отступ объектов капитального строительства от красных линии | 5 метров |
|  | Минимальная высота капитального строительства | 3 метра |
|  | Минимальный процент застройки фронта улицы | не требуется |
|  | Минимальная высота первого этажа | не требуется |
|  | Минимальная высота типового этажа | не требуется |
|  | Максимальный уклон кровли | не требуется |
|  | Максимальная отметка входной группы | не требуется |
|  | Размер максимального выступа консольных элементов фасада | не требуется |
|  | Дополнительные требования |  |  |  |  |
| 1. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства
 |
|  | Требования к сохранению стилистического единства окружающей застройки | не требуется |
|  | Требования к форме кровли | скатная | скатная | скатная | скатная |
|  | Требования к элементам ограждений | Сквозное,не более 1,2 | Сквозное,не более 1,2 | Сквозное,не более 1,2 | Сквозное,не более 1,2 |
|  | Минимальный процент остекления | не требуется |
|  | Минимальная высота окон первого этажа | не требуется |
|  | Дополнительные требования |  |  |  |  |
| 1. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства
 |
|  | Допустимые требования соотношения и категорий оттенков |  |  |  |  |
| 3.1  | Стены |  |
| Основные оттенки | не требуется | Белый, серый, зеленый | Белый, серый, зеленый | Белый, серый, зеленый |
| Дополнительные оттенки |  | Без требований | Без требований | Без требований |
|  | Дополнительные условна (требования) |  |  |  |  |
| 3.2 | Окна | не требуется |
| Используемые оттенки |  |  |  |  |
| 3.3 | Цоколь | не требуется |
| Основные оттенки |  |  |  |  |
| Дополнительные условия (требования) |  |  |  |  |
| 3.4 | Кровля | не требуется |
| Основные оттенки |  |  |  |  |
| Дополнительные условия (требования) |  |  |  |  |
| 3.5 | Входные группы | не требуется |
| Основные оттенки |  |  |  |  |
| Дополнительные оттенки |  |  |  |  |
| Дополнительные условия (требования) |  |  |  |  |
| 3.6 | Ограждения участков |  |
| Основные оттенки | Коричневый, зеленый | Черный, серый |
| Дополнительные условия (требования) |  |  |  |  |
| 3.7 | Требования к стыковке плоскостей различных элементов | не требуется |
| 3.8 | Требования к решениям видимых элементов окон | не требуется |
| 3.9 | Дополнительные требования к остеклению | не требуется |
| 1. Требования к отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства
 |
| 4.1 | Стены |  |
| Требования к используемому строительному материалу | не требуется |
| Требования к используемому отделочному материалу | вентилируемый фасад из плитки |
| 4.2 | Цоколь | не требуется |
| Требования к используемому строительному материалу |  |  |  |  |
| Требования к используемому отделочному материалу |  |  |  |  |
| 4.3 | Кровля | не требуется |
| Требования к используемому строительному материалу |  |  |  |  |
| Требования к используемому отделочному материалу |  |  |  |  |
| 4.4 | Элементы входных групп | не требуется |
| Требования к используемому строительному материалу |  |  |  |  |
| Требования к используемому отделочному материалу |  |  |  |  |
| 4.5 | Элементы ограждений |  |  |  |  |
| Требования к используемому строительному материалу | штакетник | Металл, кованые элементы, секции |
| 4.6 | Требования к стыковке плоскостей различных элементов |  |  |  |  |
| 4.7 | Требования к решениям видимых элементов окон |  |  |  |  |
| 4.8 | Дополнительные требования к остеклению |  |  |  |  |
| 4.9 | Запрещенные к использованию материалы |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |
| Окна |  |  |  |  |
| Кровля |  |  |  |  |
| Цоколь |  |  |  |  |
| Ограждающие конструкции | глухой профлист |
| 1. **Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства**
 |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства
 |
|  |  |  |  |  |  |

1. часть 6.2 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-1)